KARAYOLLARI GERİ ÇEKME MESAFESİ NEDİR?

Geri çekme mesafesi, yapı ve tesislerle cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasındaki mesafesi söylüyor.22990 sayılı Resmi Gazete’de 15 Mayıs 1997 tarihinde yayımlanan Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelikte karayolları geri çekme mesafesine ilişkin bilgiler yer alıyor.Peki karayolları geri çekme mesafesi nedir?

Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelikte karayolları geri çekme mesafesi şu [şekilde](http://www.kentmuhendislik.com/) sıralanıyor.

Tesislerin ana binaları,  her türlü yeraltı ve yerüstü  depoları , ticari amaçlı  kümes, ağıl, ahır ve benzeri besi çiftlikleri, balık ve benzeri üretme çiftlikleri , ticari amaçlı sundurmalar, yüzme havuzları ve sabit kantarlar ile ticari, eğitim, sağlık, dini, kültürel ve benzeri kamu ve özel yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 25 metre;

-Tesisler bünyesinde mevcut olan yerüstü akaryakıt, sıvılaştırılmış gaz ve diğer tehlikeli madde depoları cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 50 metre;

-Pancar, buğday,  fındık, tütün, pamuk, sebze ve benzeri tarım ürünlerinin depolandığı,  yıkama, kurutma, [yükleme](http://www.kentmuhendislik.com/) ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı  açık sahalar , bekçi kulübesi, , akaryakıt pompaları , sıvılaştırılmış gaz pompaları ve kaideleri, yükleme – boşaltma rampaları ve benzeri ikinci derecede yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 5 metre mesafede olması gerekiyor.

-Meskenlerde de, cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasında en az 5 metrelik mesafe aranıyor.

İNAN GAYRİMENKUL

Yatırım Danışmanınız….